#!/bin/sh
# Copyright (C) 2008 OpenWrt.org

case "$ACTION" in
	add)
		SYSFS=/sys/bus/pcmcia/devices/
		DEVPATH=$SOCKET_NO.$((0x$DEVICE_NO))

		# check whether the CIS is completely broken
		if [ ! -h $SYSFS$DEVPATH/driver ]; then
			CISFILE=$(/usr/sbin/pcmcia-check-broken-cis $SOCKET_NO)
			echo PCMCIA: $CISFILE;
			if [ ! -z $CISFILE ]; then
				if [ -f /lib/firmware/$CISFILE ]; then
					cat /lib/firmware/$CISFILE > $SYSFS/class/pcmcia_socket/pcmcia_socket$(SOCKET_NO)/cis
				fi;
			fi;
		fi;

		# allow a match solely based on the "function ID" field
		if [ ! -h $SYSFS$DEVPATH/driver ]; then
			if [ -w $SYSFS$DEVPATH/allow_func_id_match ]; then
				echo PCMCIA: allowing func_id based match for PCMCIA device $SOCKET_NO.$DEVICE_NO
				echo -n "42" > $SYSFS$DEVPATH/allow_func_id_match;
			fi;
		fi;
		;;
esac
